|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4Квт | 5,5Квт | 7,5Квт | 11 Квт | 15Квт |
| **Наименование** | **ВК5Т** | **ВК5Е** | **ВК7Т** | **ВК7Е** | **ВК10Т** | **ВК10Е** | **ВК15Т** | **ВК15Е** | **ВК20Т** | **ВК20Е** |
| **ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ** | MEC 100 (Китай) | АИР100S2У3 (Могилев) | MEC 100 (Китай) | АИР100L2У3 (Могилев) | MEC 112 (Китай) | АИР112M2У3 (Могилев) | MEC 132 (Китай) | АИР132M2У3 (Могилев) | MEC 132 (Китай) | 1LE1002-1DA33-4AА4-Z (Siemens) |
| **ВИНТОВОЙ БЛОК** | SCА7 L2 (TMC) | SCА7 L2 (TMC) | SCА7 L2 (TMC) | EVO2 (Rotorcomp) | SCА7 L2 (TMC) | EVO2 (Rotorcomp) |  SCА8D-R (TMC) | EVO3 (Rotorcomp), CE55RW(GHH Rand) | CE55RW (GHH Rand) | CE55RW (GHH Rand) |
| **РАДИАТОР** | ЕСА 003 ( масло) | ЕСА 005 (воздух,масло) | ЕСА 003 ( масло) | ЕСА 005 (воздух,масло) | ЕСА 003 ( масло) | ЕСА 005 (воздух,масло) | ЕСА 004 (воздух,масло) | ЕСА 004 (воздух,масло) | ЕСА 004 (воздух,масло) | ЕСА 004 (воздух,масло) |
| **РЕСИВЕР** | 270 л.  | 500л., 270 л.  | 270 л.  | 500л., 270 л.  | 270 л.  | 500л., 270 л.  | 500л. | 500л. | 500л. | 500л. |
| **ОСУШИТЕЛЬ**  | SL54 (Friulair) | RFD 31 (SPX) | SL54 (Friulair) | RFD 81 (SPX) | SL72 (Friulair) | RFD 81 (SPX) | SL102 (Friulair) |  RFD 101 (SPX) - опция Д SL102 (Friulair) - опция ДФ | SL144 (Friulair) | RFD 151 (SPX) - опция Д SL144 (Friulair) - опция ДФ  |
| **ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ+БАЙПАС** | — | ᵻ+ | — | ᵻ+ | — | ᵻ+ | — | .+ (RFD 101 (SPX)) — (SL102 (Friulair)) | — | .+ (RFD 151 (SPX)) — (SL144 (Friulair)) |
| **КОНТРОЛЛЕР** | FX32A-00 (Ю.Корея) | AirMaster P1 (Бельгия) | FX32A-00 (Ю.Корея) | AirMaster P1 (Бельгия) | FX32A-00 (Ю.Корея) | AirMaster P1 (Бельгия) | FX32A-00 (Ю.Корея) | AirMaster P1 (Бельгия) | FX32A-00 (Ю.Корея) | AirMaster P1 (Бельгия) |
| **ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ** | — | — | — | — | — | — | — | ᵻ+ | — | ᵻ+ |